MODÈLE À COMPLÉTER — AIRE COLLECTIVE DE JEUX / AIRE DE FITNESS EN ACCÈS LIBRE
Registre des contrôles et dossier de l'exploitant
Modèle établi d'après le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 (aires collectives de jeux) et son annexe : plan d'entretien, plan de maintenance, inspections régulières et registre daté des contrôles. Il s'applique par analogie aux aires de fitness extérieur en accès libre. Ce document est un support de travail proposé par Light In Fitness ; il ne remplace ni le texte réglementaire, ni les notices des fabricants, ni le rapport d'un organisme de contrôle. Une version par site.
1. Identification du site
	Rubrique
	Renseignement

	Exploitant (commune, camping, hôtel, copropriété, établissement…)
	

	Adresse du site et dénomination usuelle de l'aire
	

	Responsable désigné du suivi (nom, fonction, téléphone)
	

	Date de mise en service de l'aire
	

	Plan de l'aire joint (situation, structure générale, implantation des équipements)
	☐ oui   ☐ non — référence du plan :

	Tranche d'âge affichée à l'entrée
	

	Type de sol amortissant et hauteur de chute critique (rapport d'essai EN 1177 joint)
	


2. Équipements implantés
Un équipement par ligne. Les notices d'emploi et d'entretien, les instructions de montage, le procès-verbal de réception et les justificatifs de conformité (équipements installés après le 1er janvier 1995) sont classés dans le dossier et référencés ici.
	N°
	Désignation
	Fournisseur / fabricant (nom, adresse)
	Année d'installation
	Hauteur de chute libre
	Notice et PV de réception (réf.)
	Justificatif de conformité (réf.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




3. Plan d'entretien de l'aire et plan de maintenance des équipements
Les deux plans sont exigés par l'annexe du décret. Indiquer pour chaque opération l'organisme ou l'agent chargé de l'exécution et la périodicité retenue. La périodicité ci-dessous est une base courante à adapter aux notices des fabricants, à la fréquentation et à l'exposition (bord de mer, vandalisme, sol en matériaux en vrac).
	Opération
	Périodicité retenue
	Exécutant (service, prestataire)
	Référence de la procédure ou de la notice

	Inspection visuelle de routine : propreté, débris, verre, dégradations visibles, niveau du sol en vrac
	Hebdomadaire à mensuelle selon fréquentation
	
	

	Inspection fonctionnelle : usure, stabilité, fixations, pièces mobiles, ancrages, bordures
	Trimestrielle (1 à 3 mois)
	
	

	Inspection annuelle principale : état général, fondations, surfaces, corrosion, conformité du sol amortissant
	Annuelle
	
	

	Entretien du sol amortissant : ratissage et recharge (vrac), nettoyage et contrôle des joints (dalles / sol coulé)
	Mensuelle (vrac) / semestrielle (synthétique)
	
	

	Contrôle de l'affichage (tranche d'âge, exploitant à contacter, consignes)
	À chaque inspection
	
	

	Autre :
	
	
	




4. Registre daté des contrôles
Pièce la plus souvent manquante lors des contrôles administratifs. Une ligne par contrôle, dans l'ordre chronologique, sans page blanche. Conserver les rapports détaillés en annexe.
	Date
	Type de contrôle (routine / fonctionnel / annuel / après incident)
	Contrôleur (nom, organisme)
	Équipements concernés
	Résultat et constats
	Mesures prises, délai, mise hors service éventuelle
	Visa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




5. Interventions, réparations et incidents
	Date
	Équipement
	Nature (réparation, remplacement, incident, accident déclaré)
	Intervenant
	Pièces et références
	Remise en service (date, visa)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Liste de vérification du dossier
1. Plan de l'aire (situation, structure générale, implantation) — à jour après chaque modification
1. Plan d'entretien et plan de maintenance signés, avec exécutants et périodicités
1. Preuves d'exécution des inspections et opérations d'entretien (ce registre et ses annexes)
1. Nom et adresse des fournisseurs de chaque équipement
1. Notices d'emploi et d'entretien des équipements
1. Instructions de montage et procès-verbal de réception du site
1. Justificatifs de conformité des équipements installés après le 1er janvier 1995
1. Rapport d'essai du sol amortissant (hauteur de chute critique, EN 1177) et fiches des dalles ou du matériau en vrac
1. Affichage sur site : tranche d'âge, exploitant et moyen de le joindre, consignes d'utilisation
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